Серия М7163/L:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спецификация | Ед. измерения | М7163х12/L | M7163х16/L | M7163х20/L |
| Размер стола | мм | 630х1250 | 630х1600 | 630х2000 |
| Размер обработки | мм | 630х1250х400 | 630х1600х400 | 630х2000х400 |
| Продольный ход стола | мм | 300-1350 | 300-1700 | 300-2100 |
| Размер электромагнитной плиты | мм | 630х1250 | 630х800 (2шт.) | 630х1000 (2 шт.) |
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 1000 | 1300 | 1600 |
| Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола | мм | 225-624 | 225-625 | 225-625 |
| Максимальное горизонтальное перемещение шпинделя | мм | 650 | 650 | 650 |
| Размер шлифовального круга | мм | ∅ 450 х 50 х ∅203 | ∅ 450 х 50 х ∅203 | ∅ 450 х 50 х ∅203 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 1460 | 1460 | 1460 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 11 | 11 | 11 |
| Суммарная мощность двигателей | кВА | 20 | 20 | 23,5 |
| Рабочая точность (максимальное отклонение на длине 300мм) | мм | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Шероховатость | μm | Ra≤0,63 | Ra≤0,63 | Ra≤0,63 |
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 3600х3200х2200 | 4900х3200х2200 | 5900х3200х2200 |
| Масса | кг | 5100 | 6000 | 7000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спецификация | Ед. измерения | М7163х30/L | M7163х40/L | M7163х50/L |
| Размер стола | мм | 630х3000 | 630х4000 | 630х5000 |
| Размер обработки | мм | 630х3000х400 | 630х4000х400 | 630х5000х400 |
| Продольный ход стола | мм | 3100 | 4100 | 5100 |
| Размер электромагнитной плиты | мм | 630х1000 (3 шт.) | 630х1000 (4шт.) | 630х1000(5 шт.) |
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 2448 | 3264 | 4080 |
| Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола | мм | 225-625 | 225-625 | 225-625 |
| Максимальное горизонтальное перемещение шпинделя | мм | 650 | 650 | 650 |
| Размер шлифовального круга | мм | ∅ 450 х 50 х ∅203 | ∅ 450 х 50 х ∅203 | ∅ 450 х 50 х ∅203 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 1460 | 1460 | 1460 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 11 | 11 | 11 |
| Суммарная мощность двигателей | кВА | 30 | 30 | 30 |
| Рабочая точность (максимальное отклонение на длине 300мм) | мм | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Шероховатость | μm | Ra≤0,63 | Ra≤0,63 | Ra≤0,63 |
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 8900х2900х2200 | 11000х2900х2200 | 13100х2900х2200 |
| Масса | кг | 11500 | 13500 | 16500 |