Серия М7150/L:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спецификация | Ед. измерения | М7150х12/L | M7150х16/L | M7150х20/L |
| Размер стола | мм | 500х1250 | 500х1600 | 500х2000 |
| Размер обработки | мм | 500х1250х400 | 500х1600х400 | 200х2000х400 |
| Продольный ход стола | мм | 1350 | 1700 | 2100 |
| Размер электромагнитной плиты | мм | 500х1250 | 500х800 (2шт.) | 500х1000 (2 шт.) |
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 1000 | 1300 | 1632 |
| Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола | мм | 200-600 | 200-600 | 200-600 |
| Максимальное горизонтальное перемещение шпинделя | мм | 550 | 550 | 550 |
| Размер шлифовального круга | мм | ∅ 400 х 50 х ∅203 | ∅ 400 х 50 х ∅203 | ∅ 400 х 50 х ∅203 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 1460 | 1460 | 1460 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 9 | 9 | 9 |
| Суммарная мощность двигателей | кВА | 20 | 20 | 20 |
| Рабочая точность (максимальное отклонение на длине 300мм) | мм | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Шероховатость | μm | Ra≤0,63 | Ra≤0,63 | Ra≤0,63 |
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 3600х2800х2200 | 5020х2750х2200 | 5520х2750х2200 |
| Масса | кг | 4700 | 5300 | 6400 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спецификация | Ед. измерения | М7150х30/L | M7150х40/L | M7150х50/L |
| Размер стола | мм | 500х3000 | 500х4000 | 500х5000 |
| Размер обработки | мм | 500х3000х400 | 500х4000х400 | 500х5000х400 |
| Продольный ход стола | мм | 3100 | 4100 | 5100 |
| Размер электромагнитной плиты | мм | 500х1000 (3 шт.) | 500х1000 (4шт.) | 500х1000(5 шт.) |
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 1930 | 2570 | 3215 |
| Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола | мм | 225-625 | 225-625 | 225-625 |
| Максимальное горизонтальное перемещение шпинделя | мм | 530 | 530 | 530 |
| Размер шлифовального круга | мм | ∅ 450 х 50 х ∅203 | ∅ 450 х 50 х ∅203 | ∅ 450 х 50 х ∅203 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 1460 | 1460 | 1460 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 11 | 11 | 11 |
| Суммарная мощность двигателей | кВА | 30 | 30 | 30 |
| Рабочая точность (максимальное отклонение на длине 300мм) | мм | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Шероховатость | μm | Ra≤0,63 | Ra≤0,63 | Ra≤0,63 |
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 8900х2900х2200 | 11000х2900х2200 | 13100х2900х2200 |
| Масса | кг | 9800 | 11800 | 13500 |